CHIME & SIREN

(1) 기   능

본 기기는 전자식 4음계 CHIME과 평탄 및 파상 사이렌을 채택하였으며, 440Hz, 554Hz, 659Hz, 880Hz의 4음계 CHIME은 아름다운 음색을 보유하여야 한다.

아나운스먼트 신호음으로 사용이 적합한 음을 재생하여야 한다.

(2) 기기 특성

- 챠임 주파수	: 440Hz, 554Hz, 659Hz, 880Hz(도,미,솔,도)

880Hz, 659Hz, 554Hz, 440Hz(도,솔,미,도)

- 사이렌 주파수	: 600Hz

- 출 력 레 벨	: 600mV/1kohm UNBAL

- 사용전원	: DC 24V

- 규격	: 482(W) X 44(H) X 310(D)

- 중량	: 2.8Kg

- PE-9600 및 동등 이상 품이어야 한다.