MIXING AMPLIFIER

(1) 기   능

UHF(Ultra High Frequency) 900MHz Wireless Mic 기능이 있어, 무선마이크를 사용

하여 방송이 가능하여야 한다. (1CH)

MIC 입력 2개와 AUX 입력 2개가 구성되어, 멀티연결 및 방송이 가능하여야 한다.

VIDEO 및 VGA 영상 입출력이 가능하여야 한다.

(2) 기기 특성

- 정격출력	:  20W 2CH

- 입    력	:  Mic  : -50dB

AUX 1 : -16dB

AUX 2 : -3dB

- 주파수특성	:  Mic  : 60Hz - 12KHz

:  AUX : 40Hz - 20KHz

- 채널	:  2 CH 8Ω

- 신호대잡음비	:  Mic  : 55dB

AUX : 65dB

- 소비전력	:  100W

- 기능	:  WIRELESS MIXING AMPLIFIER

- PWA-402 및 동등 이상 품이어야 한다.