OUTDOOR COLUMN SPEAKER

(1) 기   능

본 스피커는 친근감이 들 수 있도록 설계된 수려한 외관 디자인을 띠어야 하며, 섬세하고 풍부한 음의 재현을 위한 내구성이 강한 유닛을 사용하여야 한다.

매우 견고하고 알루미늄 구조로 설계되어야 하며, 쉽고 빠른 설치를 위한 사용자 중심의 설계(시공상 편리함)를 위하여 취부시 지향각도를 쉽게 조정할 수 있는 BRACKET이 함께 공급되어야 한다.

(2) 기기 특성

- INPUT POWER	:  10W

- INPUT IMPEDANCE	:  1KΩ/2KΩ

- FREQUENCY RESPONSE	:  200Hz ~ 22kHz

- SENSITIVITY (1M/1W)	:  92dB

- WEIGHT	:  2.9Kg

- DIMENSION	:  310(H) x 149(W) x 124(D)mm

- 재질	:  ALUMINUM

- CS-710 및 동등 이상 품이어야 한다.

OUTDOOR COLUMN SPEAKER

(1) 기   능

본 스피커는 친근감이 들 수 있도록 설계된 수려한 외관 디자인을 띠어야 하며, 섬세하고 풍부한 음의 재현을 위한 내구성이 강한 유닛을 사용하여야 한다.

매우 견고하고 알루미늄 구조로 설계되어야 하며, 쉽고 빠른 설치를 위한 사용자 중심의 설계(시공상 편리함)를 위하여 취부시 지향각도를 쉽게 조정할 수 있는 BRACKET이 함께 공급되어야 한다.

(2) 기기 특성

- INPUT POWER	:  20W

- INPUT IMPEDANCE	:  500Ω/1KΩ

- FREQUENCY RESPONSE	:  200Hz - 20kHz

- SENSITIVITY (1M/1W)	:  95dB

- WEIGHT	:  3.6Kg

- DIMENSION	:  420(H) x 149(W) x 124(D)mm

- 재질	:  ALUMINUM

- CS-720 및 동등 이상 품이어야 한다.

OUTDOOR COLUMN SPEAKER

(1) 기   능

본 스피커는 친근감이 들 수 있도록 설계된 수려한 외관 디자인을 띠어야 하며, 섬세하고 풍부한 음의 재현을 위한 내구성이 강한 유닛을 사용하여야 한다.

매우 견고하고 알루미늄 구조로 설계되어야 하며, 쉽고 빠른 설치를 위한 사용자 중심의 설계(시공상 편리함)를 위하여 취부시 지향각도를 쉽게 조정할 수 있는 BRACKET이 함께 공급되어야 한다.

(2) 기기 특성

- INPUT POWER	:  30W

- INPUT IMPEDANCE	:  330Ω/660Ω

- FREQUENCY RESPONSE	:  200Hz - 22kHz

- SENSITIVITY (1M/1W)	:  96dB

- WEIGHT	:  4.7Kg

- DIMENSION	:  530(H) x 149(W) x 124(D)mm

- 재질	:  ALUMINUM

- CS-730 및 동등 이상 품이어야 한다.

OUTDOOR COLUMN SPEAKER

(1) 기   능

본 스피커는 친근감이 들 수 있도록 설계된 수려한 외관 디자인을 띠어야 하며, 섬세하고 풍부한 음의 재현을 위한 내구성이 강한 유닛을 사용하여야 한다.

매우 견고하고 알루미늄 구조로 설계되어야 하며, 쉽고 빠른 설치를 위한 사용자 중심의 설계(시공상 편리함)를 위하여 취부시 지향각도를 쉽게 조정할 수 있는 BRACKET이 함께 공급되어야 한다.

(2) 기기 특성

- INPUT POWER	:  40W

- INPUT IMPEDANCE	:  250Ω/500Ω

- FREQUENCY RESPONSE	:  200Hz - 20kHz

- SENSITIVITY (1M/1W)	:  99dB

- WEIGHT	:  5.4Kg

- DIMENSION	:  640(H) x 149(W) x 124(D)mm

- 재질	:  ALUMINUM

- CS-740 및 동등 이상 품이어야 한다.