POWER DISTRIBUTOR

(1) 기   능

본 기기는 RACK SYSTEM 내부의 모든 전원을 종합적으로 제어가 가능하여야 하며, EMERGENCY 계열의 장비에 전원을 상시 공급하는 기능이 내장되어 있어야 한다.

DC BATTERY와 연결되어 정전시에도 비상 전원을 공급할수 있어야 하며, 고신성 부품 채용과 우수한 필터회로 설계로 출력전압의 안정화되어야 한다.

전류 제한 회로 채용으로 과전류를 방지하는 보호회로를 채용하며, LED 세그먼트를 사용하여 시각적으로 혼동됨이 없이 정확하게 숫자 식별 가능하여야 한다.

(2) 기기 특성

- AC전원 분배용량	: 비연동 - 350VA x 2 / 연동 - 1500VA x 9

- 정전압 전원출력	: DC 24V / 5A

- 전원 제어 입력	: 원격, 비상

- 사용전원	: AC 220V 60Hz

- 소비전력	: 275VA

- 규격	: 482(W)x132(H)x280(D)mm

- 중량	: 19 Kg

- PD-9600 및 동등 이상 품이어야 한다.