EMERGENCY INTERFACE

(1)  기   능

본 기기는 화재수신반과 MAIN CONTROL UNIT의 비상연결 기기로서 화재수신반의 무접점 신호를 받아서 중앙처리장치로 DATA를 전송하여 프로그램에 의한 방송작업을 수행할 수 있도록 하기 위한 기기이어야한다.

해당하는 동과 계단 설정이 용이해야 하며, 동 및 계단, 층 단위로 확장이 가능하여야 한다. DMC-9600 메인컨트롤러와 상호 정보전달을 위해서 접점 화재수신 정보를 데이터 방식으로 전환하여 전달하여야 하며, R형 데이터식 화재수신기의 프로토콜과 동일하여야 한다.

(2) 기기 특성

- MICRO-PROCESSOR	:  Embedded Microcontroller

- CONTROL METHOD	:  STREAM CODE FORMAT

- COMMUNICATION PORT	:  RS-485 1Port

- FIRE SENSOR INPUT PORT       :  32CH

- DISPLAY	:  LCD DISPLAY

- POWER REQUIREMENT	:  DC 24V

- DIMENSION	:  482(W) x 88(H) x 280(D)mm

- DEI-9600 및 동등 이상 품이어야 한다.