CD PLAYER

(1) 기   능

본 기기는 SLOT-IN TYPE의 1CD PLAYER여야 한다. 고음질의 MP3 / WMA /WAV 포맷 및 외부 저장매체의 재생이 가능하여야하며, 외부 AUX 신호 녹음( USB, SR CARD)과 고음질의 외부소스를 사용할 수 있는 메모리 착탈이 가능해야한다. 고음질의 재생을 실현하기위해 DAC, 후면 부에는 녹음을 위한 아날로그 입력 Balanced XLRL/R 및 Unbalanced RCA L/R과 고품질 디지털출력 AES/EBU 및 COAXIAL,S/PDIF(OPTIC), Balanced/Unbalanced Stereo & Balanced Mono 출력방식을 지원가능해야한다 .RS-485 포트를 통한 리모트컨트롤 기능을 이용해 손쉬운 제어가 가능해야한다.

(2) 기기 특성

- Audio Channel	: 2 CHANNELS

- Output Level (1kHz, 0dBFS)	: MONO, RCA L/R : 8dBu ,XLR L/R : 20dBu

- Frequency Response (20~20kHz)	: +0.5 / -1dB

- S/N Ratio (20kHz LPF, A-WTD)	: Better than 95dB (Normal 100dB)

- Cross Talk	: Better than 80dB (at 1kHz)

- THD (20kHz LPF)	: Less than 0.007% (Normal 0.003% at 1kHz)

- Analog Output Terminals	: RCA : L/R, XLR : L/R, MONO

- Formats	: CD-DA/MP3/WMA

- Operating Temperature	: -10°C ~ +40°C

- Dimensions (SET)	: 482(W) x 44(H) x 280(D)mm

- Weight (SET)	: 5.3kg

- CDR-3100 및 동등 이상품이어야 한다.